
武汉市2026年第二批绿色建筑标识认定（预评价）项目
	序号
	项目名称
	申报单位
	评价标准
	标识/

预评价
	星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报建筑面积（万㎡）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度/降低（预评价为理论值）
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地

区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	年径流总量控制率
	可再生能源利用
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	武汉儿童医院光谷院区建设项目
	武汉儿童医院、中衡设计集团股份有限公司、武汉市节能检测中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市东湖新技术开发区
	公共建筑
	10.82
	22.46k gCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能提高10%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，楼板撞击声达到国家标准低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	86.90%
	太阳能光伏提供2.06%的电量，太阳能提供5.27%生活热水
	——
	50%及以上

	2
	武汉中法新城铂尔曼酒店
	湖北芸辉地产置业有限公司、广东建筑艺术设计院有限公司、湖北德高生态环境科技有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市蔡甸区
	公共建筑
	6.25
	16.99 kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能提高12.50%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	70.00%
	太阳能光伏提供0.56%的电量，空气源热泵提供9.54%生活热水
	——
	50%及以上

	3
	新建蔡甸区第五小学综合楼项目
	武汉市蔡甸区第五小学、武汉轻工建筑设计有限公司、湖北德高生态环境科技有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市蔡甸区
	公共建筑
	0.72
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例23.81%
	围护结构热工性能提高7.50%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	83.20%
	可再生能源利用率为27.63%
	——
	50%及以上

	4
	新建居住、文化设施、防护绿地项目（一期）
	武汉建卓置业有限公司、武汉时代城市建筑设计有限公司、武汉市节能检测中心有限公司 
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★
	武汉市江汉区
	公共建筑
	3.67
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例1.04%
	——
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	65.12%
	可再生能源利用率为22.2%
	——
	50%及以上

	5
	汉江国家实验室科研总部项目(全部自用) 
	武汉未来科技城建设服务中心、中南建筑设计院股份有限公司、中国船舶集团国际工程有限公司、武汉市节能检测中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市东湖新技术开发区
	公共建筑
	10.34
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例40.71%
	围护结构热工性能提高7.5%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.39%
	可再生能源利用率为11.5%
	非传统水源利用率为66.18%
	50%及以上

	6
	湖北城市建设职业技术学院教学楼和学生宿舍建设项目——教学楼
	湖北城市建设职业技术学院、中南建筑设计院股份有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市江夏区
	公共建筑
	2.11
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例25.98%
	建筑供暖空调负荷降低比例为4.16%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%以上
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	81.26%
	可再生能源利用率为17.32%
	——
	50%及以上

	7
	湖北城市建设职业技术学院教学楼和学生宿舍建设项目——学生宿舍
	湖北城市建设职业技术学院、中南建筑设计院股份有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市江夏区
	公共建筑
	0.85
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例15.32%
	围护结构热工性能提高20%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%以上
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	——
	可再生能源利用率为17.32%
	——
	50%及以上

	8
	青山区（化工区）东部地区康养中心
	武汉化工新城工程有限公司、湖北绿达工程咨询有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市青山区
	公共建筑
	3.15
	17.98 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为27.42%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.91%
	太阳能光伏提供3.55%的电量
	——
	50%及以上

	9
	武汉新建商务、商业、居住、防护绿地项目-办公楼
	武汉创启融生产业投资有限公司、武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司、武汉恒信德嘉检测技术有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市洪山区
	公共建筑
	2.79
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例19.13%
	建筑供暖空调负荷降低比例为4.43%
	——
	100%达到1级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.18%
	可再生能源利用率为13.07%
	——
	50%及以上

	10
	武汉市学城高中项目
	武汉市洪建项目管理有限公司、中城科泽工程设计集团有限责任公司、湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市洪山区
	公共建筑
	6.87
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例14.16%
	围护结构热工性能提高5%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击声达到的低限标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	80.74%
	可再生能源利用率为32.98%
	——
	50%及以上

	11
	湖北经济学院新建学生公寓三期项目
	湖北经济学院、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司、武汉洪东方建设工程质量检测有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市江夏区
	公共建筑
	2.50
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例12.01%
	围护结构热工性能提高10%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值，楼板撞击声达到的低限标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.00%
	可再生能源利用率为24.19%
	——
	50%及以上

	12
	湖北省武昌实验中学新建教学楼项目
	武汉市武昌区教育局、湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市武昌区
	公共建筑
	1.33
	10.82 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为23.82%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.15%
	太阳能光伏提供60.01%的电量
	——
	50%及以上

	13
	中国地质大学(武汉)南望山校区学生宿舍组团二项目
	中国地质大学（武汉）、湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市洪山区
	公共建筑
	3.10
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例23.97%
	围护结构热工性能提高5%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.78%
	可再生能源利用率为67.89%
	非传统水源利用率为9.58%
	50%及以上

	14
	新建居住、公园绿地项目(P(2023)128号)1~8#楼
	武汉城兴置业有限公司、武汉正华建筑设计有限公司、武汉洪东方建设工程质量检测有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市洪山区
	居住建筑
	10.04
	21.99 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷比国家标准降低5.71%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.70%
	太阳能提供提供 35.1%生活热水
	——
	50%及以上



