
武汉市2026年第三批绿色建筑标识认定（预评价）项目
	序号
	项目名称
	申报单位
	评价标准
	标识/

预评价
	星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报建筑面积（万㎡）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度/降低（预评价为理论值）
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地

区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	年径流总量控制率
	可再生能源利用
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	汉江湾高中学校建设项目1~4号楼
	武汉市硚口区教育局、中合元创建筑设计股份有限公司、武汉市建筑工程质量检测中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市硚口区
	公共建筑
	5.36
	17.14 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为10.32%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值要求，楼板撞击声达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	76.01%
	太阳能提供22.20%的热水
	——
	50%及以上

	2
	新建居住、商务项目9号楼
	武汉城璟房地产有限公司、悉地国际设计顾问（深圳）有限公司、武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市武昌区
	公共建筑
	4.40 
	20.99 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为22.91%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值要求，楼板撞击声达到国家标准的低限标准限值要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.03%
	太阳能提供3.59%的电量
	非传统水源利用率为18.35%
	70%及以上

	3
	新建居住、公园绿地项目(湖工大马房山校区与省汽配厂宿舍地块) 化专楼地块项目12~13号住宅楼
	联方汉宁（武汉）置业发展有限公司、基准方中建筑设计股份有限公司、武汉市建筑工程质量检测中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市洪山区
	居住建筑
	2.66
	22.47 kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能提升为16 %
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低10%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.01%
	太阳能提供6.15%的热水
	——
	50%及以上

	4
	新建居住项目（毛坦村城中村改造K6地块）（变更）（一期）
	武汉清能瑾诚置业有限公司、深圳市建筑设计研究总院有限公司、武汉市建筑工程质量检测中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市洪山区
	居住建筑
	16.20
	8.89 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低比例为7.07%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.00%
	可再生能源产生的热水比例为5.03%
	——
	50%及以上

	5
	硚口区长丰一组中学建设项目
	武汉市硚口区教育局、众生设计集团有限公司、武汉市建筑工程质量检测中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市硚口区
	公共建筑
	1.54
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例41.94%
	围护结构热工性能提高7.5%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.16%
	可再生能源利用率为20.57%
	——
	50%及以上

	6
	江汉区新建居住、商业设施、商务设施项目（一期）（楚宝片地块）1号楼～12号楼
	武汉城建楚悦置业有限公司、湖北省精量建设工程质量检测有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市江汉区
	居住建筑
	17.20
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例49.83%
	围护结构热工性能提高20%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的相应要求，楼板撞击声达到国家标准的相应要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	71.67%
	可再生能源利用率为10.30%
	——
	50%及以上

	7
	江汉区新建居住、商业设施、商务设施项目（二期）（楚宝片商业）1号楼～8号楼
	武汉城建楚悦置业有限公司、湖北省精量建设工程质量检测有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市江汉区
	公共建筑
	6.56
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例40.49%
	建筑供暖空调负荷降低比例为3.20%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	71.67%
	可再生能源利用率为10.2%
	非传统水源利用率为1.07%
	50%及以上

	8
	武汉市江岸区丹西片规划中学新建工程综合教学楼、综合楼
	武汉市江岸区教育局、长江勘测规划设计研究有限责任公司、中信建筑设计研究总院有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市江岸区
	公共建筑
	4.45
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例41%
	建筑供暖空调负荷降低比例为8.16%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	77.16%
	可再生能源利用率为16.13%
	——
	50%及以上

	9
	新建商业、商务项目（武汉长江中心C1地块）
	御江坤(武汉)房地产开发有限公司、武汉正华建筑设计有限公司、湖北伯仲地产投资咨询有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市武昌区
	公共建筑
	8.54
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例22%
	围护结构热工性能提高5%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.50%
	可再生能源利用率为11.9%
	——
	50%及以上

	10
	武汉市第十四中学亚南楼建设项目
	武汉市武昌区教育局、武汉筑恒艺道建筑设计有限公司、武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市武昌区
	公共建筑
	0.39
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例69.27%
	建筑供暖空调负荷降低比例为10.99%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.22%
	可再生能源利用率为56.90%
	——
	50%及以上

	11
	武汉江夏智能制造产业基地（二期、三期）1-2A座、1-2B座倒班楼
	武汉市江夏阳光创谷产业投资有限公司、湖北中城科绿色建筑研究院
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市江夏区
	公共建筑
	8.15
	48.82 kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能提高10.00%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的高限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.50%
	太阳能热水提供100%的生活热水
	——
	50%及以上

	12
	武汉理工大学余家头学生宿舍改扩建项目（二期）
	武汉理工大学、湖北中城科绿色建筑研究院
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★★
	武汉市武昌区
	公共建筑
	3.40
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例10.76%
	围护结构热工性能提高25.00%
	——
	100%达到1级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	80.80%
	可再生能源利用率为44.78%
	——
	50%及以上

	13
	武汉新建居住、中小学项目（汉江湾片 A-1 地块）1～6号楼
	武汉市汉腾晟瑞置业有限责任公司、陆诚工程技术有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024年版）
	预评价
	★
	武汉市硚口区
	居住建筑
	16.90
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例3.78%（居住）、12.01%（配套）
	围护结构热工性能提高5.00%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	75.05%
	可再生能源利用率为18.14%
	——
	50%及以上

	14
	居住项目(P(2023)059号)一期1~8#楼
	武汉菁英地产开发有限公司、武汉正华建筑设计有限公司、武汉洪东方建设工程质量检测有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)（2024版）
	预评价
	★
	武汉市东湖技术开发区
	居住建筑
	11.63
	建筑全生命周期碳排放强度降低比例2.26%
	建筑供暖空调负荷降低比例为4.30%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的低限要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	满足规划要求
	85.11%
	可再生能源利用率为11.32%
	——
	50%及以上



