
  湖北天行地理信息有限公司  申请测绘资质
主要信息公开表
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	湖北天行地理信息有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	武汉市东湖新技术开发区北斗路6号国家地球空间信息产业化基地（新区）A1幢22层2号房

	法定代表人
	梁红光

	已有资质等级类别
	乙级：大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事B级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)。

	申请资质等级类别
	乙级：大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事B级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、测绘航空摄影(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、摄影测量与遥感(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目，线状项目除外)、工程测量(不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、界线与不动产测绘(不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)。***


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	孔露平
	女
	35
	#


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	彭东
	男
	31
	#

	2
	谭露
	男
	30
	#

	3
	林森
	男
	28
	#

	4
	郭扬
	男
	32
	#

	5
	张巍
	男
	34
	#

	6
	彭涛
	男
	29
	#

	7
	张天
	男
	29
	#

	8
	单珂
	男
	32
	#

	9
	梁红光
	男
	52
	#

	10
	陈林波
	男
	32
	#

	11
	张悦
	女
	37
	#

	12
	肖振华
	男
	33
	#

	13
	陈绍浩
	男
	28
	#

	14
	覃俊杰
	男
	36
	#

	15
	童杨杰
	男
	32
	#

	16
	郝甜
	男
	35
	#


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	刘航
	男
	28
	#

	2
	任浩
	男
	34
	#

	3
	朱玉兰
	女
	33
	#

	4
	向毅彦
	女
	24
	#

	5
	王珂
	女
	25
	#

	6
	田闻
	男
	25
	#

	7
	黄潘
	男
	27
	#


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	朱蕾
	女
	32
	所学专业：无；职称专业：无

	2
	杨天学
	男
	27
	所学专业：无；职称专业：无

	3
	杨佳敏
	男
	23
	所学专业：电力；职称专业：无

	4
	王君颜
	女
	28
	所学专业：无；职称专业：无

	5
	胡元
	女
	31
	所学专业：无；职称专业：无

	6
	李傲
	男
	27
	所学专业：建筑；职称专业：无

	7
	何承巍
	男
	25
	所学专业：计算机；职称专业：无

	8
	代启付
	男
	27
	所学专业：无；职称专业：无

	9
	曾格
	女
	35
	所学专业：无；职称专业：无

	10
	王宁
	男
	43
	所学专业：计算机；职称专业：无

	11
	张文英
	男
	33
	所学专业：工程测量；职称专业：无

	12
	张志权
	男
	29
	所学专业：工程测量；职称专业：无


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河6
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河1
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河6
	1

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河6
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河1
	1

	6
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河6
	1

	7
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河6
	1

	8
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河6
	1

	9
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	S82
	1

	10
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	SR1
	1

	11
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	SE Lite
	1

	12
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	启航
	1

	13
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	启航
	1

	14
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	启航
	1

	15
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	启航
	1

	16
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	启航
	1

	17
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-332R5
	1

	18
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-332R5
	1

	19
	全站仪（不低于2秒级精度）
	ES-602G
	1

	20
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-332R5
	1

	21
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-332R5
	1

	22
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-332R5
	1

	23
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-391R10
	1

	24
	全站仪（不低于2秒级精度）
	KTS-442R4LC
	1

	25
	无人飞行测量采集系统
	MF2500
	1

	26
	无人飞行测量采集系统
	PHANTOM4RTK
	1

	27
	无人飞行测量采集系统
	Phantom 4 Pro V2.0
	1

	28
	无人飞行测量采集系统
	PHANTOM4RTK
	1

	29
	摄影测量系统
	航天远景MapMatrix多源地理数据集群处理系统V1.0
	14

	30
	遥感图像处理系统
	航天远景遥感影像集群处理系统V1.0
	1

	31
	地下管线探测仪
	RD 8100
	1

	32
	测深仪
	南方SDE-28S
	1

	33
	地理信息系统平台软件
	天际航AR增强现实系统[简称：AR-Explorer]V4.0
	12

	34
	数据服务器
	DELL PRECISION T7600
	1


四、测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	1
	荆州纪南生态文化旅游区1:1000航测地形图（318国道以北）
	荆州纪南生态文化旅游区1:1000 航测数字化地形图测量范围位于马店村、朱集村、江店村、草安村、牌坊村、岳场村、雷湖村、董场村318国道以北区域，分为两个地块，总面积约53平方公里。完成1.项目区范围内约53平方公里满足1:1000地形图成图要求的垂起固定翼机载GPS辅助航空摄影；2. 项目区范围内约53平方公里机载GPS辅助像片控制测量；3.项目区范围内约53平方公里机载GPS辅助空中三角测量；4. 项目区范围内约53平方公里1:1000数字线划图；5. 项目区范围内约53平方公里0.1m分辨率正射影像图。
	2021-09-16
	测绘航空摄影
	58.00
	湖北省测绘质量监督检验站

	2
	江陵县三湖管理区全域国土综合整治基础测绘项目
	项目地点：江陵县三湖管理区内龚家垸分场、清水口分场、新建分场、田台社区四个分场。

作业内容：（1）完成测区内64个平方公里的航飞及像片控制点、点之记制作；

（2）完成测区内64个平方公里空三加密成果制作；

（3）完成测区内64个平方公里地面分辨率为0.2米DOM正射影像文件（*.tif）和相应的位置文件（*.tfw）制作；

（4）完成测区内64个平方公里DLG数字线划图的制作。

（5）完成测区内64个平方公里地面分辨率为0.05米实景三维模型的制作。
	2021-05-13
	测绘航空摄影
	31.75
	江陵县三湖管理区管理委员会

	3
	新型基础测绘联动更新项目第1标段（全域航空摄影）
	1.荆门市全域1.24万平方千米航空摄影；

2.襄阳市全域1.97万平方千米航空摄影。
	2021-12-02
	测绘航空摄影
	698.00
	湖北省自然资源厅


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



